|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Size 173  Sequence 63  Sequence 2 30  Command 1  Parameter 1  Send whole preset  Total chunks 03  This chunk 00  Chunk 1 of 3  Byte 00  Byte 00  Byte 7F  UUID 6AF9D829-CEA7-4189-AC80-B3364A563EB4  Preset name Dark Soul  Version 0.7  Description 1-Clean  Icon icon.png  Unknown value 60.00 [66, 112, 0, 0]  Num pedals 17  There are 7 pedals in this preset  Pedal bias.noisegate  On/off False  Params 13  There are 3 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.06 [61, 111, 61, 8]  Param 01  ??? 11  Value 0.13 [62, 3, 94, 35]  Param 02  ??? 11  Value 0.00 [0, 0, 0, 0] | \x01\xfe\x00\x00  S\xfe  \xad  \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00  \xf0\x017\x1e  \x01\x01  $ \x03\x00  \x00\x00\x7f  Y$  \x00 6AF9D82  \x00 9-CEA7-  \x00 4189-AC  \x00 80-B336  \x00 4A563EB  \x02 4  )Dark  \x10 Soul  #0.  \x02 7  '1-Cle  \x04 an  (icon  P .png  JBp  \x0c \x00\x00  \x17  .bia  \x00 s.noise  0 gate  C  \x13  \x00  + \x11  J=o=\x08  \x01  \x03 \x11  J>\x03^#  \x02  C \x11  J\x00\x00\x00\x00  .  \x00 BBEOpti  \x00 calCo  \xf7 | 01 FE 00 00 53 FE AD 00  00 00 00 00 00 00 00 00  F0 01 37 1E 01 01  24 03 00  00 00 7F  59 24  00 36 41 46 39 44 38 32  00 39 2D 43 45 41 37 2D  00 34 31 38 39 2D 41 43  00 38 30 2D 42 33 33 36  00 34 41 35 36 33 45 42  02 34  29 44 61 72 6B 20  10 53 6F 75 6C  23 30 2E  02 37  27 31 2D 43 6C 65  04 61 6E  28 69 63 6F 6E  50 2E 70 6E 67  4A 42 70  0C 00 00  17  2E 62 69 61  00 73 2E 6E 6F 69 73 65  30 67 61 74 65  43  13  00  2B 11  4A 3D 6F 3D 08  01  03 11  4A 3E 03 5E 23  02  43 11  4A 00 00 00 00  2E  00 42 42 45 4F 70 74 69  00 63 61 6C 43 6F  F7 |
| [Chunk format byte 64]  [Chunk 2 of 3]  [Chunk unknown 00]  Pedal BBEOpticalComp  On/off True  Params 13  There are 3 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.71 [63, 54, 115, 101]  Param 01  ??? 11  Value 0.18 [62, 61, 75, 45]  Param 02  ??? 11  Value 0.00 [0, 0, 0, 0]  Pedal Overdrive  On/off False  Params 13  There are 3 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.59 [63, 22, 17, 40]  Param 01  ??? 11  Value 0.17 [62, 43, 97, 21]  Param 02  ??? 11  Value 0.13 [62, 3, 109, 28]  Pedal SLO100  On/off False  Params 15  There are 5 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.59 [63, 23, 69, 81]  Param 01  ??? 11  Value 0.51 [63, 3, 22, 71]  Param 02  ??? 11  Value 0.58 [63, 21, 117, 19]  Param 03  ??? 11  Value 0.14 [62, 19, 9, 48]  Param 04  ??? 11  Value 0.51 [63, 1, 118, 111]  Pedal Flanger  On/off True  Params 13  There are 3 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.21 [62, 83, 92, 48]  Param 01  ??? 11  Value 0.66 [63, 41, 61, 56]  Param 02  ??? 11 | \x01\xfe\x00\x00  S\xfe  \xad  \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00  \xf0\x01  7\x0f  \x01\x01  d \x03\x01  \x00  mp  B  \x13  \x06 \x00  \x11  J?6se  6 \x01  \x11  J>=K-  \x06 \x02  \x11  J\x00\x00\x00\x00  \x01 )Overdr  X ive  C  \x13  \x00  \x11  Q J?\x16\x11(  \x01  \x11  E J>+a\x15  \x02  \x11  % J>\x03m\x1c  &S  ` LO100  C  \x15  F \x00  \x11  J?\x17EQ  F \x01  \x11  J?\x03\x16G  F \x02  \x11  J?\x15u\x13  \x16 \x03  \x11  J>\x13\t0  f \x04  \x11  J?\x01vo  \x01 'Flange  6 r  B  \x13  \x00  \x11  J>7S\\0  \x01  \x11  J?  \x12 )=8  \x02  \x11  \xf7 | 01 FE 00 00 53 FE AD 00  00 00 00 00 00 00 00 00  F0 01 37 0F 01 01    64 03 01  00  6D 70  42  13    06 00  11  4A 3F 36 73 65  36 01  11  4A 3E 3D 4B 2D  06 02  11  4A 00 00 00 00    01 29 4F 76 65 72 64 72  58 69 76 65  43  13  00  11  51 4A 3F 16 11 28  01  11  45 4A 3E 2B 61 15  02  11  25 4A 3E 03 6D 1C  26 53  60 4C 4F 31 30 30  43  15    46 00  11  4A 3F 17 45 51  46 01  11  4A 3F 03 16 47  46 02  11  4A 3F 15 75 13  16 03  11  4A 3E 13 09 30  66 04  11  4A 3F 01 76 6F  01 27 46 6C 61 6E 67 65  36 72  42  13  00  11  4A 3E  37 53 5C 30  01  11  4A 3F  12 29 3D 38  02  11  F7 |
| [Chunk format byte 48]  [Chunk 3 of 3]  [Chunk unknown 74]  Value 0.65 [63, 39, 57, 97]  Pedal DelayMono  On/off True  Params 15  There are 5 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.22 [62, 92, 69, 114]  Param 01  ??? 11  Value 0.19 [62, 69, 15, 82]  Param 02  ??? 11  Value 0.24 [62, 117, 19, 68]  Param 03  ??? 11  Value 0.20 [62, 76, 76, 77]  Param 04  ??? 11  Value 0.50 [63, 0, 0, 0]  Pedal bias.reverb  On/off False  Params 17  There are 7 parameters for this pedal  Param 00  ??? 11  Value 0.17 [62, 46, 28, 32]  Param 01  ??? 11  Value 0.81 [63, 79, 77, 105]  Param 02  ??? 11  Value 0.15 [62, 23, 73, 6]  Param 03  ??? 11  Value 0.15 [62, 24, 68, 106]  Param 04  ??? 11  Value 0.58 [63, 21, 7, 80]  Param 05  ??? 11  Value 0.65 [63, 38, 102, 103]  Param 06  ??? 11  Value 0.20 [62, 76, 76, 77]  Skipping 58 - after preset ended  ===== Done F7 160 159 ======= | \x01\xfe  \x00\x00  S\xfe  \x9f  \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf0  \x017a  \x01\x01  H \x03\x02  T  J?'9  \x02 a  )Delay  0 Mono  B  \x15  \x00  # \x11  J>\\Er  \x01  # \x11  J>E\x0fR  \x02  \x0b \x11  J>u\x13D  \x03  ; \x11  J>LLM  \x04  K \x11  J?\x00\x00\x00  +  \x00 bias.re  0 verb  C  \x17  \x00  + \x11  J>.\x1c  \x01  # \x11  J?Omi  \x02  + \x11  J>\x17I\x06  \x03  \x13 \x11  J>\x18Dj  \x04  \x03 \x11  J?\x15\x07P  \x05  \x03 \x11  J?&fg  \x06  3 \x11  J>LLM  X  \xf7 | 01 FE 00 00 53 FE 9F 00  00 00 00 00 00 00 00 00  F0 01 37 61 01 01  48 03 02  74  4A 3F 27 39  02 61  29 44 65 6C 61 79  30 4D 6F 6E 6F    42  15  00  23 11  4A 3E 5C 45 72  01  23 11  4A 3E 45 0F 52  02  0B 11  4A 3E 75 13 44  03  3B 11  4A 3E 4C 4C 4D  04  4B 11  4A 3F 00 00 00    2B  00 62 69 61 73 2E 72 65  30 76 65 72 62  43  17    00  2B 11  4A 3E 2E 1C 20  01  23 11  4A 3F 4F 4D 69  02  2B 11  4A 3E 17 49 06  03  13 11  4A 3E 18 44 6A  04  03 11  4A 3F 15 07 50  05  03 11  4A 3F 26 66 67  06  33 11  4A 3E 4C 4C 4D  58  F7 |
| Size 26  Sequence 1  Sequence 2 127  Command 1  Parameter 56  Change between presets  Integer [0, 127]  ===== Done F7 27 26 ======= | \x01\xfe  \x00\x00  S\xfe  \x1a  \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00  \xf0\x01  8\x7f  \x018  \x00\x00\x7f  \xf7 | 01 FE 00 00 53 FE 1A 00  00 00 00 00 00 00 00 00  F0 01 38 7F 01 38    00 00 7F  F7 |